
Транспортные габариты и вид упаковки

Окрасочно-сушильной камеры GL3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование | Размеры | Образец |
|  | 1 | Короб приточный: упаковка | 1050\*1500\*2050мм |  |
|  | 2 | Короб-надставка на теплогенератора в собранном виде | 1075\*1145\*1500мм |  |
|  | 3 | Вытяжной агрегат с блоком переключения режимов | 1075\*1055\*1620мм |  |
|  | 4 | Крыша, пленум: упаковка | 4000\*1000\*500мм |  |
|  | 5 | Панели стеновые: упаковка | 3200\*1000\*1000мм |  |
| 6 | | Основание и трапы: упаковка | 2350\*750\*1000мм |  |
| 7 | | Решетки напольные: упаковка 2шт. | 750\*1000\*750мм |  |

Общий вес 3,2 т.

Схема размещения в транспорте

Условия погрузки:

1. Длина по полу не менее 6300мм.
2. Высота от пола до потолка не менее 2300мм
3. Стропы и строповка в погрузку не входят.